|  |
| --- |
| MARCHE DE TRAVAUX **TRAVAUX DE** **REHABILITATION** |
|
| Bordereau de prix unitaire |
| Réhabilitation du forage du puits de captage d’eau potable n°2 :rechemisage, régénération chimique et inspection télévisée |
|

***Un détail de l’ensemble des opérations est demandé dans le mémoire technique.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description des travaux** | **Unité** | **Quantité** | **P.U.H.T.** | **P.T.H.T** |
| * Installation du chantier, repli du chantier et remise en état des lieux
* Mise en place d’un dispositif de refoulement
* Repêchage de corps étranger
* Pompage des dépôts du fond de l’ouvrage
* Rechemisage de l’ouvrage
* Traitement chimique comprenant notamment la fourniture et la mise en œuvre du produit régénérant, la recirculation ou le pistonnage du produit, le pompage et la neutralisation du produit
* Pompage des dépôts et incrustations
* Inspection finale de contrôle avec remise d’un rapport
* Désinfection de l’ouvrage avant remise en service
 |  |  |  |  |

Date : Signature de l’entreprise :