|  |
| --- |
| MARCHE DE TRAVAUX **TRAVAUX DE**  **REHABILITATION** |
|
| Bordereau de prix unitaire |
| Réhabilitation du forage du puits de captage d’eau potable n°2 :  rechemisage, régénération chimique et inspection télévisée |
|

***Un détail de l’ensemble des opérations est demandé dans le mémoire technique.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description des travaux** | **Unité** | **Quantité** | **P.U.H.T.** | **P.T.H.T** |
| * Installation du chantier, repli du chantier et remise en état des lieux * Mise en place d’un dispositif de refoulement * Repêchage de corps étranger * Pompage des dépôts du fond de l’ouvrage * Rechemisage de l’ouvrage * Traitement chimique comprenant notamment la fourniture et la mise en œuvre du produit régénérant, la recirculation ou le pistonnage du produit, le pompage et la neutralisation du produit * Pompage des dépôts et incrustations * Inspection finale de contrôle avec remise d’un rapport * Désinfection de l’ouvrage avant remise en service |  |  |  |  |

Date : Signature de l’entreprise :